기계작업별 Checklist	고정식 사다리	CL-안전-231

	기계설비 설명	고정식 사다리란 철, 콘크리트 구조물 등에 설치하여 주로 상하부간 이동통로로 사용하는 사다리로서, 관리가 잘 되지 않으면 추락사고를 초래할 위험이 크다.
	유해위험요인	- 사다리 자체의 결함으로 발판이 부러지면 추락의 위험이 있다. - 작업자가 무거운 물건을 옮기는 등 불안정한 자세를 취하면 추락의 위험이 있다.
	법적요구사항	<산업안전기준에 관한 규칙 제20조 관련> - 발판과 벽과의 사이는 15센티미터 이상의 간격을 유지하여야 한다. - 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 60센티미터 이상 올라가도록 하여야 한다. <산업안전기준에 관한 규칙 제446조 관련> - 폭은 30센티미터 이상으로 하여야 한다.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	사다리 기둥은 상부지점으로부터 60cm 이상 연장하여 설치하였는가?
2	사다리 주변에는 작업자의 행동에 방해가 될 수 있는 장애물이 없는가?
3	작업자가 안전하게 오르내릴 수 있도록 사다리의 폭은 30cm 이상인가?
4	작업자가 안전하게 오르내릴 수 있도록 발 받침대간의 간격은 25～35cm인가?
5	작업자가 받침대를 잡을 때 방해가 없도록 구조물과의 간격은 15cm 이상인가?
6	사다리 사용 전 균열이나 부식의 유무를 점검하는가?
7	작업자의 몸이 뒤로 넘어가는 것을 방지하기 위한 등받이 울이 설치되어 있는가?
8	사다리의 전도 방지를 위해 최소 4개 이상의 고정점으로 지지되어 있는가?
9	사다리를 오르내릴 때에 무거운 짐이나 장비를 들고 이동하지는 않는가?
10	비나 눈이 내릴 때 사다리를 오르내리지는 않는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해